Terrassenguide für Verarbeiter

Nachhaltig und wetterfest: Mörtelfreie Systeme von Gutjahr erleichtern Ausführungen im Außenbereich

Bickenbach/Bergstraße, 29. September 2020. Nachhaltig bauen: Was lange nur ein Schlagwort war, wird Bauherren zunehmend wichtiger – auch auf Balkonen und Terrassen. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag von Gutjahr. 93 Prozent der Befragten war es dabei wichtig oder sogar sehr wichtig, dass der Außenbereich möglichst „für die Ewigkeit“ ausgeführt wird. Und genau dafür steht auch Gutjahr. Das Unternehmen entwickelt bereits seit mehr als drei Jahrzehnten hierfür langlebige Lösungen. Dazu gehören seit einigen Jahren auch Verlegesysteme, die ganz ohne Mörtel auskommen. Diese lassen sich zudem problemlos noch bei herbstlichem Wetter verarbeiten.

Gerade im Herbst erlebt die Ausführung von Balkonen und Terrassen oft ein zweites Hoch – weil die große Hitze vorbei ist und viele Verarbeiter Projekte noch vor dem Winter abschließen möchten. Gleichzeitig wird das Wetter unbeständiger. „Das können Verarbeiter jedoch mit den richtigen Produkten ausgleichen“, sagt Pier Petzinger, Leiter Anwendungstechnik bei Gutjahr. „Denn das Hauptproblem sind ja temperaturempfindliche Mörtel und Kleber. Wir bieten daher inzwischen eine Reihe von Systemlösungen an, die darauf verzichten – und damit auch bei unbeständigen Witterungsbedingungen einsetzbar sind.“ Und wie bei allen Gutjahr-Produkten sind sie so konzipiert, dass sie lange halten und die Beläge dauerhaft vor Schäden schützen.

**Schnell und sicher abgedichtet**

Zu den nachhaltigen Produkten gehört beispielsweise die Bahnenabdichtung DiProtec SDB als sichere Grundlage. Diese wird lose verlegt, schnell und bei jedem Wetter. Zusätzlich verfügt DiProtec SDB über ein unterseitiges Dampfdruckausgleichsvlies. Dadurch ist sie auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

Die Abdichtung kann auf Balkonen und Terrassen mit anderen Systemen von Gutjahr eingesetzt werden, etwa Flächendrainagen, dem Trocken-Stelzlager TerraMaxx TSL und dem Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS. Das hat Gutjahr speziell für die Verlegung von Großformaten entwickelt, weil hierbei die klassische Verklebung grundsätzlich schwierig ist. Die Rahmen bilden einen planebenen Untergrund. Für die schnelle und einfache Verlegung sorgt die Verbindungstechnik mit T-Verbindern. Die Beläge werden dann mörtelfrei auf den Rahmen verlegt. Das System ist auf gebundenen und ungebundenen Untergründen einsetzbar und kann mit Stelz- oder Plattenlagern problemlos in der Höhe verstellt werden, entweder um Unebenheiten auszugleichen oder um ein Gefälle herzustellen.

Stelzlagersysteme lassen sich aber auch direkt als Belagsträger einsetzen. Das Trocken-Stelzlager TerraMaxx TSL etwa ist komplett vormontiert, ohne Werkzeug stufenlos höhenverstellbar und bis circa 5 Grad nivellierfähig – was einem Gefälle von rund 9 Prozent entspricht. Bei anderen Einsatzbereichen und Aufbauhöhen können alternativ Plattenlager verwendet werden.

**Lose Verlegung mit Flächendrainage**

Auch „klassische“ Flächendrainagen eignen sich für die mörtelfreie Verarbeitung im Herbst. AquaDrain T+ wird beispielsweise lose verlegt. Darauf kommen die Beläge auf Kies oder Splitt. Diese entwässern bis zu 13-mal besser als Kies oder Splitt allein, obwohl die Drainschicht nur halb so dick ist. Das belegen Untersuchungen der tBU Greven.

**Informationen für Verarbeiter**

Damit Verarbeiter für die Arbeiten im Herbst gut gerüstet sind, hat Gutjahr eine Website mit Informationen rund um die Ausführung mit „wettertauglichen“ Systemen erstellt – übersichtlich aufgebaut als „1-2-3-Guide“:

<https://websandkasten.de/gutjahr_kosy_promotion/index.html>

**Über Gutjahr**

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstrasse (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten. Seit 2014 gehört Gutjahr zur Ardex-Gruppe.

**Presseanfragen bitte an:**Arts & Others, Anja Kassubek, Daimlerstraße 12, D-61352 Bad Homburg  
Tel. 06172/9022-131, [a.kassubek@arts-others.de](mailto:a.kassubek@arts-others.de)