Carbon-Wandheizung IndorTec THERM-C

Kurze Reaktionszeit, geringe Betriebskosten: Schnelle Wärme mit Carbon-Wandheizung von Gutjahr

Bickenbach/Bergstraße, 13. Februar 2024. Eine erfrischende Dusche oder ein entspanntes Bad: Beides ist in einem angenehm beheizten Badezimmer am schönsten. Wird im Badezimmer oder anderen Räumen schnell zusätzliche Wärme gebraucht, ist die neue Carbon-Niedervolt-Wandheizung IndorTec THERM-C von Gutjahr eine besonders praktische und komfortable Lösung. Sie lässt sich einfach und schnell zuschalten und macht kostspieliges Dauerheizen so überflüssig – gerade in der Übergangszeit.

Wer das Badezimmer oder andere Räume dauerhaft mit hoher Temperatur heizen muss, um es dort zum Beispiel morgens oder abends angenehm warm zu haben, treibt die Heizkosten schnell in die Höhe. Gerade in der Übergangszeit vor und nach dem Winter ist dies meist unnötig. Die neue Carbon-Niedervolt-Wandheizung IndorTec THERM-C von Gutjahr schafft hier Abhilfe. Sie sorgt für gleichmäßige, wohlige Wärme genau dann, wenn sie benötigt wird.

**Flexibel zuschaltbare Zusatzwärme**

IndorTec THERM-C ist besonders dünnschichtig und kann deshalb gut an Wänden unter Fliesen, Putz und Tapeten eingesetzt werden – etwa als „unsichtbare“ Handtuchheizung oder für schnelle und flexibel zuschaltbare Zusatzwärme. „Damit lässt die Wandheizung sich kurzfristig und gleichzeitig energiesparend einsetzen“, erklärt Gutjahr-Produktmanager Andreas Miseer-Baum. Der dünnschichtige Aufbau sorgt zudem für eine schnelle Reaktionszeit und eine hohe, gleichmäßige Wärmeabgabe der Carbon-Wandheizung.

**Ideal auch für Sanierungen**

So praktisch die Einsatzmöglichkeiten der Wandheizung sind, so einfach ist ihr Einbau. Denn die geringe Einbauhöhe ermöglicht eine besonders schnelle Verarbeitung. „IndorTec THERM-C kann jederzeit nachgerüstet werden und ist dadurch nicht nur in Neubauten, sondern auch ideal für die Sanierung geeignet“, **betont Miseer-Baum**. Die vormontierte Zuleitung macht den Anschluss einfach, eine zusätzliche Elektroinstallation ist nicht erforderlich.

Gesteuert wird die Wandheizung über ein programmierfähiges, digitales Touch-Thermostat. So liefert sie komfortabel und flexibel zusätzliche Wärme – in den Übergangszeiten und im gesamten Rest des Jahres.

**Über Gutjahr**

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten. Seit 2014 gehört Gutjahr zur Ardex-Gruppe.

**Presseanfragen bitte an:**Arts & Others, Anja Kassubek, Daimlerstraße 12, D-61352 Bad Homburg  
Tel. 06172/9022-131, [a.kassubek@arts-others.de](mailto:a.kassubek@arts-others.de)