****IndorTec FLEXBONE

**„Mit einem Wisch“ ausgespachtelt: Gutjahr-Testaktion für neue Entkopplungsmatte mit Knochenstruktur**

**Bickenbach/Bergstraße, 10. März 2016. Besonders schnell und kräftesparend: In die neue Entkopplungsmatte IndorTec FLEXBONE von Gutjahr lässt sich der Klebemörtel „mit einem Wisch“ einspachteln – dank der innovativen Knochenstruktur. Verarbeiter können das jetzt mit einer Rolle IndorTec FLEXBONE-VA selbst testen.**

Unter [www.gutjahr.com/flexbone](http://www.gutjahr.com/flexbone) können sich Fachhandwerker registrieren und die 5 qm Entkopplungsmatte zum Test bestellen. „Die offene Knochenstruktur macht den Unterschied“, sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. Denn bei konventionellen Entkopplungsmatten lassen sich die geschlossenen Rechtecke oder Rundungen nicht in einem Schritt komplett ausspachteln – Verarbeiter müssen den Vorgang in der Regel mehrfach wiederholen. Anders bei IndorTec FLEXBONE: Durch die besondere Struktur der Gutjahr-Entkopplungsmatte kann sich der Kleber gut zwischen den Knochen verteilen. „Das geht bis zu 30 Prozent schneller und ist kräfteschonend.“

**Sicherheit auf schwierigen Untergründen**

Zusätzlich bietet IndorTec FLEXBONE den Verarbeitern ein hohes Maß an Sicherheit. Denn Gutjahr hat das Entkopplungssystem vor allem für kritische Anwendungsbereiche entwickelt. Dank der ausgezeichneten Haftzug- und Haftscherwerte ist es für Sanierungen mit schwierigen Untergründen, für hochbelastete Bereiche und für Großformate ideal – die Beläge werden zuverlässig vor Schäden geschützt.

Das bestätigt auch eine Vergleichsuntersuchung der MPA Wiesbaden: IndorTec FLEXBONE lässt eine nahezu 3-fach höhere Verformbarkeit des Untergrunds zu als vergleichbare Matten. Auch die Haftzugfestigkeit, die gerade bei dynamischen Lasten wichtig ist, war um 75 Prozent besser als bei Vergleichsprodukten.

**Zwei Systeme – viele Anwendungsbereiche**

Das Entkopplungssystem gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten. Als Verbundentkopplung kommt IndorTec FLEXBONE VA bei Großformaten, hochbelasteten Böden oder als Verbundabdichtung in Nassbereichen zum Einsatz. IndorTec FLEXBONE 2E wird hingegen schwimmend verlegt. Das ist beispielsweise bei haftungsfeindlichen Untergründen wie alten Farbanstrichen wichtig. Zudem können Wechselbeläge, etwa im Ladenbau, mit diesem Entkopplungssystem ausgeführt werden.

**IndorTec FLEXBONE im Überblick:**

* IndorTec FLEXBONE ist ein Entkopplungssystem für Keramik und Naturstein im Innenbereich.
* Dank seiner patentierten Knochenstruktur ist IndorTec FLEXBONE besonders flexibel und nimmt dreimal mehr Bewegungen auf als vergleichbare Systeme.
* Außerdem lässt sich dadurch der Klebemörtel bis zu 30 Prozent schneller einspachteln als bei konventionellen Entkopplungsmatten.
* Die GripLock-Technologie sorgt für eine ideale Verkrallung des Klebers mit der Entkopplungsmatte und damit für sehr gute Haftzugwerte.
* IndorTec FLEXBONE gibt es als Verbundentkopplung (IndorTec FLEXBONE VA) und als schwimmend verlegte Variante (IndorTec FLEXBONE 2E).
* IndorTec FLEXBONE VA kann auch als Verbundabdichtung im Nassbereich eingesetzt werden.
* Das auf der Unterseite aufkaschierte Dampfdruck-Ausgleichsvlies (bei IndorTec FLEXBONE VA) bzw. die Perforationen in der Matte (bei IndorTec FLEXBONE 2E) gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung von Restfeuchte aus dem Untergrund.
* Mit IndorTec FLEXBONE 2E können Wechselbeläge erstellt werden.

**Über Gutjahr**

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 25 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in einer Vielzahl europäischer Länder eingesetzt. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten und wurde 2012 als Top 100-Unternehmen ausgezeichnet. Seit 2014 gehört Gutjahr zur Ardex-Gruppe.